**Приложение № 5**

**ДО**

**ИВАЙЛО КАМАДЖИЕВ**

**КМЕТ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР**

**УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ №3**

**ГР. НОВИ ПАЗАР, област шумен**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**във връзка с**

**ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ**

**за предоставяне на оферти, за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Повишаване качеството на живот и създаването на оптимална жизнена среда, чрез рехабилитация на водопроводна мрежа в населени места на територията, на община Нови пазар“** във връзка с необходима допълнителна информация към заявление за подпомагане №27/07/2/0/00435 към подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

**ОТ ……………............................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................**

/посочете: фирма на оферента, ЕИК, адрес на управление, адрес за коресп., телефон, факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и оферента по закон или пълномощие/

**Уважаеми г-н Камаджиев,**

След запознаване с Писмото за представяне на допълнителна информация към ценовите предложения, с настоящото Ви представяме стойност на разхода, за който ще кандидатствате, както следва:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **с.Памукчии - DN 160 - 351.51м** |  |  |  |  |
| **№ по ред** | **Наименование на разхода за който се кандидатства** | **мярка** | **к-во** | **цена** | **Стойност** |
| **...<>...** | **Изкопно възстановителни дейности** |  |  |  |  |
| 1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см | м | 527.14 |  |  |
| 2 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м2 | 237.21 |  |  |
| 3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) | м3 | 105.36 |  |  |
| 4 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 124.34 |  |  |
| 5 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет | м3 | 124.34 |  |  |
| 6 | Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20% | м3 | 86.30 |  |  |
| 7 | Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви | м3 | 86.30 |  |  |
| 8 | Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80% | м3 | 345.21 |  |  |
| 9 | Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт | м3 | 86.30 |  |  |
| 10 | Превоз излишни земни маси на депо до 5км, вкл. разриване | м3 | 210.37 |  |  |
| 11 | Превоз земни маси на врем.депо до 2км | м3 | 221.14 |  |  |
| 12 | Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м | м2 | 1 235.23 |  |  |
| 13 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи | м3 | 31.64 |  |  |
| 14 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м3 | 138.46 |  |  |
| 15 | Натоварване с багер на транспорт земни почви | м3 | 221.14 |  |  |
| 16 | Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване | м3 | 221.14 |  |  |
| 17 | Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване | м3 | 221.14 |  |  |
| 18 | Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм | м3 | 138.57 |  |  |
|  | **Сума изкопно възстановителни дейности** |  |  |  |  |
| **...<>...** | **Доставно монтажни дейности** |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN160 | м | 351.51 |  |  |
| 2 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф160 | м | 351.51 |  |  |
| 3 | Дезинфекция на водопроводи ф160 | м | 351.51 |  |  |
| 4 | Доставка и полагане на сигнална лента | м | 351.51 |  |  |
| 5 | Полагане на детекторна лента | м | 351.51 |  |  |
| 6 | Комбиниран автоматичен въздушник DN80, 1,0МРа, вкл.чуг.коляно 90° с пета ф80 | бр. | 1.00 |  |  |
| 7 | Направа челна заварка на тръбно съединение от РЕ100, PN10, DN160 | бр. | 24.00 |  |  |
| 8 | Направа челна заварка на тръбно съединение от РЕ100, PN10, DN90 | бр. | 23.00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж коляно 30° РЕ100, PN16, DN160 | бр. | 4.00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж коляно 30° РЕ100 PN10 DN90 | бр. | 1.00 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж коляно 45° РЕ100 PN16 DN160 | бр. | 1.00 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж коляно 45° РЕ100 PN10 DN90 | бр. | 2.00 |  |  |
| 13 | Опорен блок | бр. | 25.00 |  |  |
| 14 | Надземен ПХ Ф70/80 в пълен комплект,пета фланшова 90° Ф80 и укрепваща плоча | бр. | 1.00 |  |  |
| 15 | Свободен фланец за РЕ100, PN10, DN160 | бр. | 2.00 |  |  |
| 16 | Свободен фланец за РЕ100, PN10, DN90 | бр. | 13.00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN160/90/160 | бр. | 7.00 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90 | м | 4.00 |  |  |
| 19 | Фланшов адаптор ф150 за АЦ | бр. | 2.00 |  |  |
| 20 | Фланшов адаптор ф80 за АЦ | бр. | 1.00 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж фланшов накрайник РЕ100, PN10, DN160 | бр. | 2.00 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж фланшов накрайник РЕ100, PN10, DN90 | бр. | 13.00 |  |  |
| 23 | Шибърен СК Ф150 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фунд.плоча | бр. | 2.00 |  |  |
| 24 | Шибърен СК Ф80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и укрепваща плоча | бр. | 7.00 |  |  |
|  | **Сума доставно монтажни дейности** |  |  |  |  |
| **...<>...** | **СВО** |  |  |  |  |
| **...<>...** | **Изкопно възстановителни дейности** |  |  |  |  |
| 1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см | м | 70.30 |  |  |
| 2 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м2 | 28.12 |  |  |
| 3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) | м3 | 12.73 |  |  |
| 4 | Разкъртване на бордюри | м | 10.00 |  |  |
| 5 | Ръчно разкъртване на тротоарна настилка | м2 | 16.32 |  |  |
| 6 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 16.90 |  |  |
| 7 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет | м3 | 16.90 |  |  |
| 8 | Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 80% | м3 | 53.53 |  |  |
| 9 | Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви | м3 | 53.53 |  |  |
| 10 | Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 20% | м3 | 13.38 |  |  |
| 11 | Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м | м2 | 208.05 |  |  |
| 12 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи | м3 | 5.55 |  |  |
| 13 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м3 | 18.43 |  |  |
| 14 | Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см | м3 | 38.93 |  |  |
| 15 | Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм | м3 | 16.70 |  |  |
| 16 | Възстановяване на тротоар | м2 | 16.32 |  |  |
| 17 | Доставка и полагане на бетонови бордюри | м | 10.00 |  |  |
| 18 | Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви | м3 | 27.98 |  |  |
| 19 | Превоз излишни земни маси на депо до 5км, вкл. разриване | м3 | 34.53 |  |  |
|  | **Сума изкопно възстановителни дейности** |  |  |  |  |
| **...<>...** | **Доставно монтажни дейности** |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN32 | м | 66.45 |  |  |
| 2 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф32 | м | 66.45 |  |  |
| 3 | Дезинфекция водопроводи ф32 | м | 66.45 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN63 | м | 2.90 |  |  |
| 5 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф63 | м | 2.90 |  |  |
| 6 | Дезинфекция водопроводи ф63 | м | 2.90 |  |  |
| 7 | Доставка и полагане на сигнална лента | м | 69.35 |  |  |
| 8 | Полагане на детекторна лента | м | 69.35 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж ВС за врязване под налягане - PE HD, PN10 DN 160/32 | бр. | 11.00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж електрозаваряема муфа PE HD, PN10 DN 32 | бр. | 33.00 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж ел.преход РE-HD/стомана с вътрешна резба DN32/1'', PN10 | бр. | 11.00 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж ТСК DN32 - сферичен PE HD, PN10, 1/4 оборот /комплект/ | бр. | 11.00 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж ВС за врязване под налягане - PE HD, PN10 DN 160/63 | бр. | 1.00 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж електрозаваряема муфа PE HD, PN10 DN 63 | бр. | 3.00 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж ел.преход PE-HD/стомана с вътрешна резба DN63/2'', PN10 | бр. | 1.00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж ТСК DN63 - сферичен PE HD, PN10, 1/4 оборот /комплект/ | бр. | 1.00 |  |  |
| 17 | Опорно бетоново блокче за 30/30/10 | бр. | 24.00 |  |  |
|  | **Сума доставно монтажни дейности** |  |  |  |  |
|  | **Сума СВО** |  |  |  |  |
| **...<>...** | **ПХ** |  |  |  |  |
| **...<>...** | **Изкопно възстановителни дейности** |  |  |  |  |
| 1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см | м | 3.00 |  |  |
| 2 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м2 | 1.20 |  |  |
| 3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) | м3 | 0.43 |  |  |
| 4 | Разкъртване на бордюри | м | 1.00 |  |  |
| 5 | Ръчно разкъртване на тротоарна настилка | м2 | 0.44 |  |  |
| 6 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 0.61 |  |  |
| 7 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет | м3 | 0.61 |  |  |
| 8 | Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20% | м3 | 0.37 |  |  |
| 9 | Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви | м3 | 0.37 |  |  |
| 10 | Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 80% | м3 | 1.47 |  |  |
| 11 | Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м | м2 | 6.00 |  |  |
| 12 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи | м3 | 0.16 |  |  |
| 13 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м3 | 0.61 |  |  |
| 14 | Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см | м3 | 0.81 |  |  |
| 15 | Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм | м3 | 0.67 |  |  |
| 16 | Възстановяване на тротоар | м2 | 0.44 |  |  |
| 17 | Доставка и полагане на бетонови бордюри | м | 1.00 |  |  |
| 18 | Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви | м3 | 1.02 |  |  |
| 19 | Превоз излишни земни маси на депо до 5км, вкл. разриване | м3 | 1.02 |  |  |
|  | **Сума изкопно възстановителни дейности** |  |  |  |  |
|  | **Сума ПХ** |  |  |  |  |
| **...<>...** | **Връзки със същ.тръбопровод** |  |  |  |  |
| **...<>...** | **Изкопно възстановителни дейности** |  |  |  |  |
| 1 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) | м3 | 1.35 |  |  |
| 2 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 1.35 |  |  |
| 3 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет | м3 | 1.35 |  |  |
| 4 | Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20% | м3 | 1.26 |  |  |
| 5 | Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви | м3 | 1.26 |  |  |
| 6 | Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80% | м3 | 5.04 |  |  |
| 7 | Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт | м3 | 1.24 |  |  |
| 8 | Превоз излишни земни маси на депо до 5км, вкл. разриване | м3 | 2.21 |  |  |
| 9 | Превоз земни маси на врем.депо до 2км | м3 | 4.10 |  |  |
| 10 | Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м | м2 | 17.00 |  |  |
| 11 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи | м3 | 0.45 |  |  |
| 12 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м3 | 1.72 |  |  |
| 13 | Натоварване с багер на транспорт земни почви | м3 | 4.10 |  |  |
| 14 | Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване | м3 | 4.10 |  |  |
| 15 | Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване | м3 | 4.10 |  |  |
| 16 | Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм | м3 | 1.35 |  |  |
|  | **Сума изкопно възстановителни дейности** |  |  |  |  |
| **...<>...** | **Доставно монтажни дейности** |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90 | м | 5.00 |  |  |
| 2 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф90 | м | 5.00 |  |  |
| 3 | Дезинфекция водопроводи ф90 | м | 5.00 |  |  |
| 4 | Доставка и полагане на сигнална лента | м | 5.00 |  |  |
| 5 | Полагане на детекторна лента | м | 5.00 |  |  |
|  | **Сума доставно монтажни дейности** |  |  |  |  |
|  | **Сума връзки със същ.тръбопровод** |  |  |  |  |
| **...<>...** | **АВ** |  |  |  |  |
| **...<>...** | **Изкопно възстановителни дейности** |  |  |  |  |
| 1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см | м | 3.00 |  |  |
| 2 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м2 | 1.20 |  |  |
| 3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) | м3 | 0.36 |  |  |
| 4 | Разкъртване на бордюри | м | 1.00 |  |  |
| 5 | Ръчно разкъртване на тротоарна настилка | м2 | 9.36 |  |  |
| 6 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 1.35 |  |  |
| 7 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет | м3 | 1.35 |  |  |
| 8 | Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20% | м3 | 4.28 |  |  |
| 9 | Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви | м3 | 4.28 |  |  |
| 10 | Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80% | м3 | 17.11 |  |  |
| 11 | Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт | м3 | 4.28 |  |  |
| 12 | Превоз излишни земни маси на депо до 5км, вкл. разриване | м3 | 3.47 |  |  |
| 13 | Превоз земни маси на врем.депо до 2км | м3 | 17.91 |  |  |
| 14 | Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м | м2 | 30.05 |  |  |
| 15 | Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 2-4 м | м2 | 2.48 |  |  |
| 16 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи | м3 | 0.12 |  |  |
| 17 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м3 | 0.46 |  |  |
| 18 | Натоварване с багер на транспорт земни почви | м3 | 17.91 |  |  |
| 19 | Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване | м3 | 17.91 |  |  |
| 20 | Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване | м3 | 17.91 |  |  |
| 21 | Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм | м3 | 0.60 |  |  |
| 22 | Възстановяване на тротоар | м2 | 8.86 |  |  |
| 23 | Доставка и полагане на бетонови бордюри | м | 1.00 |  |  |
| 24 | Доставка и полагане подложен бетон С10/12 | м3 | 0.32 |  |  |
| 25 | Направа кофраж за основи | м2 | 2.00 |  |  |
| 26 | Доставка и полагане бетон С 25/30 (B30), W0.8 MPa за основи | м3 | 0.51 |  |  |
| 27 | Двуслойно обмазване с битумна хидроизолация (външно) | м2 | 8.15 |  |  |
| 28 | Дренажна призма, вкл.всички свързани с това разходи | бр. | 1.00 |  |  |
| 29 | Доставка и монтаж тръба PVC Ф110 към дрен.призма, вкл.коляно PVC Ф110 | бр. | 1.00 |  |  |
|  | **Сума изкопно възстановителни дейности** |  |  |  |  |
| **...<>...** | **Доставно монтажни дейности** |  |  |  |  |
| 1 | Шахта за АВ | бр. | 1.00 |  |  |
|  | **Сума доставно монтажни дейности** |  |  |  |  |
|  | **Сума АВ** |  |  |  |  |
| **...<>...** | **Преминаване през дере** |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж автоматичен въздушник ф50 PN10 с резба | бр. | 1.00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж ВС за врязване под налягане - PE HD, PN10 DN 160/63 | бр. | 1.00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж нипел - 2'' | бр. | 1.00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж коляно 90° РЕ100 PN16 DN160 | бр. | 8.00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж електромуфа за РЕ100, PN10, DN160 | бр. | 5.00 |  |  |
| 6 | Опорен блок | бр. | 4.00 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж стб пръстен за РШ ф1000 със стъпала, Н=50см | бр. | 1.00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж конус за ревизионна шахта - ф1000 | бр. | 1.00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на чугунен капак | бр. | 1.00 |  |  |
| 10 | Направа кофраж за основи | м2 | 1.76 |  |  |
| 11 | Доставка и полагане подложен бетон С10/12 | м3 | 0.26 |  |  |
| 12 | Доставка и полагане бетон С 25/30 (B30), W0.8 MPa за основи | м3 | 0.40 |  |  |
| 13 | Двуслойно обмазване с битумна хидроизолация (външно) | м2 | 5.60 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж поцинкована ламарина | м2 | 22.60 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж рабицова мрежа | м2 | 22.60 |  |  |
| 16 | Доставка и полагане минерална вата 10cm | м2 | 2.60 |  |  |
| 17 | Шпилка М8, L - 450mm, гайки 4бр и шайби 2бр | бр. | 15.00 |  |  |
| 18 | Шпилка М12, L - 150mm, гайки 2бр и шайба | бр. | 30.00 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж набивен анкер М12 | бр. | 30.00 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж стоманен квадратен профи 40х40х3 | м | 15.00 |  |  |
|  | **Сума преминаване през дере** |  |  |  |  |
|  | **Сума DN 160 - 351.51м** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **с.Ст.Михайловски - DN 160 - 580.00 м** |  |  |  |  |
| **№ по ред** | **Наименование на разхода за който се кандидатства** | **мярка** | **к-во** | **цена** | **Стойност** |
|  | **Изкопно възстановителни дейности** |  |  |  |  |
| 1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см | м | 550.92 |  |  |
| 2 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м2 | 247.91 |  |  |
| 3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) | м3 | 171.47 |  |  |
| 4 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 191.31 |  |  |
| 5 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет | м3 | 191.31 |  |  |
| 6 | Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20% | м3 | 140.16 |  |  |
| 7 | Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви | м3 | 140.16 |  |  |
| 8 | Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80% | м3 | 560.66 |  |  |
| 9 | Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт | м3 | 140.16 |  |  |
| 10 | Превоз излишни земни маси на депо до 5км, вкл. разриване | м3 | 327.03 |  |  |
| 11 | Превоз земни маси на врем.депо до 2км | м3 | 373.79 |  |  |
| 12 | Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м | м2 | 1 982.51 |  |  |
| 13 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи | м3 | 52.20 |  |  |
| 14 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м3 | 228.46 |  |  |
| 15 | Натоварване с багер на транспорт земни почви | м3 | 373.79 |  |  |
| 16 | Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване | м3 | 373.79 |  |  |
| 17 | Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване | м3 | 373.79 |  |  |
| 18 | Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм | м3 | 206.18 |  |  |
|  | **Сума изкопно възстановителни дейности** |  |  |  |  |
|  | **Доставно монтажни дейности** |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN160 | м | 580.00 |  |  |
| 2 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф160 | м | 580.00 |  |  |
| 3 | Дезинфекция на водопроводи ф160 | м | 580.00 |  |  |
| 4 | Доставка и полагане на сигнална лента | м | 580.00 |  |  |
| 5 | Полагане на детекторна лента | м | 580.00 |  |  |
| 6 | Направа челна заварка на тръбно съединение от РЕ100, PN10, DN110 | бр. | 8.00 |  |  |
| 7 | Направа челна заварка на тръбно съединение от РЕ100, PN10, DN160 | бр. | 21.00 |  |  |
| 8 | Направа челна заварка на тръбно съединение от РЕ100, PN10, DN90 | бр. | 32.00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж коляно 45° РЕ100 PN10 DN90 | бр. | 3.00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж намалител РЕ100 PN10 DN160/90 | бр. | 1.00 |  |  |
| 11 | Опорен блок | бр. | 31.00 |  |  |
| 12 | Надземен ПХ Ф70/80 в пълен комплект,пета фланшова 90° Ф80 и укрепваща плоча | бр. | 5.00 |  |  |
| 13 | Свободен фланец за РЕ100, PN10, DN160 | бр. | 2.00 |  |  |
| 14 | Свободен фланец за РЕ100, PN10, DN90 | бр. | 17.00 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж тройник РЕ100, PN10, DN160/160/160 | бр. | 1.00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN160/90/160 | бр. | 12.00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90 | м | 10.00 |  |  |
| 18 | Фланшов адаптор ф150 за АЦ | бр. | 2.00 |  |  |
| 19 | Фланшов адаптор ф80 за АЦ | бр. | 4.00 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж фланшов накрайник РЕ100, PN10, DN160 | бр. | 2.00 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж фланшов накрайник РЕ100, PN10, DN90 | бр. | 17.00 |  |  |
| 22 | Шибърен СК Ф150 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фунд.плоча | бр. | 2.00 |  |  |
| 23 | Шибърен СК Ф80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и укрепваща плоча | бр. | 13.00 |  |  |
|  | **Сума доставно монтажни дейности** |  |  |  |  |
|  | **СВО** |  |  |  |  |
|  | **Изкопно възстановителни дейности** |  |  |  |  |
| 1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см | м | 69.60 |  |  |
| 2 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м2 | 27.84 |  |  |
| 3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) | м3 | 22.45 |  |  |
| 4 | Разкъртване на бордюри | м | 23.00 |  |  |
| 5 | Ръчно разкъртване на тротоарна настилка | м2 | 26.84 |  |  |
| 6 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 28.13 |  |  |
| 7 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет | м3 | 28.13 |  |  |
| 8 | Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 80% | м3 | 125.47 |  |  |
| 9 | Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви | м3 | 125.47 |  |  |
| 10 | Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 20% | м3 | 31.37 |  |  |
| 11 | Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м | м2 | 459.30 |  |  |
| 12 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи | м3 | 12.25 |  |  |
| 13 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м3 | 40.80 |  |  |
| 14 | Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см | м3 | 38.93 |  |  |
| 15 | Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм | м3 | 26.40 |  |  |
| 16 | Възстановяване на тротоар | м2 | 26.84 |  |  |
| 17 | Доставка и полагане на бетонови бордюри | м | 23.00 |  |  |
| 18 | Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви | м3 | 57.09 |  |  |
| 19 | Превоз излишни земни маси на депо до 5км, вкл. разриване | м3 | 57.09 |  |  |
|  | **Сума изкопно възстановителни дейности** |  |  |  |  |
|  | **Доставно монтажни дейности** |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN32 | м | 141.75 |  |  |
| 2 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф32 | м | 141.75 |  |  |
| 3 | Дезинфекция водопроводи ф32 | м | 141.75 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN63 | м | 11.35 |  |  |
| 5 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф63 | м | 11.35 |  |  |
| 6 | Дезинфекция водопроводи ф63 | м | 11.35 |  |  |
| 7 | Доставка и полагане на сигнална лента | м | 153.10 |  |  |
| 8 | Полагане на детекторна лента | м | 153.10 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж ВС за врязване под налягане - PE HD, PN10 DN 160/32 | бр. | 23.00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж електрозаваряема муфа PE HD, PN10 DN 32 | бр. | 69.00 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж ел.преход РE-HD/стомана с вътрешна резба DN32/1'', PN10 | бр. | 23.00 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж ТСК DN32 - сферичен PE HD, PN10, 1/4 оборот /комплект/ | бр. | 23.00 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж ВС за врязване под налягане - PE HD, PN10 DN 160/63 | бр. | 2.00 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж електрозаваряема муфа PE HD, PN10 DN 63 | бр. | 6.00 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж ел.преход PE-HD/стомана с вътрешна резба DN63/2'', PN10 | бр. | 2.00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж ТСК DN63 - сферичен PE HD, PN10, 1/4 оборот /комплект/ | бр. | 2.00 |  |  |
| 17 | Опорно бетоново блокче за 30/30/10 | бр. | 50.00 |  |  |
|  | **Сума доставно монтажни дейности** |  |  |  |  |
|  | **Сума СВО** |  |  |  |  |
|  | **ПХ** |  |  |  |  |
|  | **Изкопно възстановителни дейности** |  |  |  |  |
| 1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см | м | 9.00 |  |  |
| 2 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м2 | 3.60 |  |  |
| 3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) | м3 | 2.02 |  |  |
| 4 | Разкъртване на бордюри | м | 5.00 |  |  |
| 5 | Ръчно разкъртване на тротоарна настилка | м2 | 2.20 |  |  |
| 6 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 2.73 |  |  |
| 7 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет | м3 | 2.73 |  |  |
| 8 | Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20% | м3 | 1.90 |  |  |
| 9 | Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви | м3 | 1.90 |  |  |
| 10 | Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 80% | м3 | 7.61 |  |  |
| 11 | Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м | м2 | 30.00 |  |  |
| 12 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи | м3 | 0.80 |  |  |
| 13 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м3 | 3.06 |  |  |
| 14 | Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см | м3 | 4.88 |  |  |
| 15 | Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм | м3 | 2.74 |  |  |
| 16 | Възстановяване на тротоар | м2 | 2.20 |  |  |
| 17 | Доставка и полагане на бетонови бордюри | м | 5.00 |  |  |
| 18 | Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви | м3 | 4.64 |  |  |
| 19 | Превоз излишни земни маси на депо до 5км, вкл. разриване | м3 | 4.64 |  |  |
|  | **Сума изкопно възстановителни дейности** |  |  |  |  |
|  | **Сума ПХ** |  |  |  |  |
|  | **Връзки със същ.тръбопровод** |  |  |  |  |
|  | **Изкопно възстановителни дейности** |  |  |  |  |
| 1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см | м | 20.00 |  |  |
| 2 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м2 | 9.00 |  |  |
| 3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) | м3 | 7.29 |  |  |
| 4 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 8.01 |  |  |
| 5 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет | м3 | 8.01 |  |  |
| 6 | Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20% | м3 | 6.05 |  |  |
| 7 | Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви | м3 | 6.05 |  |  |
| 8 | Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80% | м3 | 24.19 |  |  |
| 9 | Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт | м3 | 6.05 |  |  |
| 10 | Превоз излишни земни маси на депо до 5км, вкл. разриване | м3 | 11.03 |  |  |
| 11 | Превоз земни маси на врем.депо до 2км | м3 | 19.22 |  |  |
| 12 | Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м | м2 | 85.00 |  |  |
| 13 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи | м3 | 2.25 |  |  |
| 14 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м3 | 8.62 |  |  |
| 15 | Натоварване с багер на транспорт земни почви | м3 | 19.22 |  |  |
| 16 | Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване | м3 | 19.22 |  |  |
| 17 | Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване | м3 | 19.22 |  |  |
| 18 | Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм | м3 | 7.29 |  |  |
| 19 | Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина. | м2 | 9.00 |  |  |
| 20 | Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина. | м2 | 9.00 |  |  |
| 21 | Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 4см | тона | 0.86 |  |  |
| 22 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см | тона | 0.86 |  |  |
| 23 | Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум | м | 20.00 |  |  |
|  | **Сума изкопно възстановителни дейности** |  |  |  |  |
|  | **Доставно монтажни дейности** |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90 | м | 25.00 |  |  |
| 2 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф90 | м | 25.00 |  |  |
| 3 | Дезинфекция водопроводи ф90 | м | 25.00 |  |  |
| 4 | Доставка и полагане на сигнална лента | м | 25.00 |  |  |
| 5 | Полагане на детекторна лента | м | 25.00 |  |  |
|  | **Сума доставно монтажни дейности** |  |  |  |  |
|  | **Сума връзки със същ.тръбопровод** |  |  |  |  |
|  | **Сума DN 160 - 580.00 м** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| Име и фамилия | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпис | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наименование на оферента и печат | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |